**表格3 展览会特殊装修申报表（适用于所有进场搭建的施工单位，包含标摊变形）**

**截止日期：2022年11月11日（周五）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参展商 | | 参展单位 | | |  | | | 联系人 | |  | | | |
| 展位号 | | |  | | | 联系电话 | |  | | | |
| 展位面积 | | | （米2） | | | 展台高度 | |  | | | |
| 搭建商 | | 单位名称 | | |  | | | 单位电话 | |  | | | |
| 地址 | | |  | | | 申领施工证 | |  | | | |
| 现场负责人 | | |  | | | 负责人电话 | |  | | | |
| 装修材料已经防火处理 是 否  现场施工时有防火措施 是 否  是否备有防火涂料（保留防火涂料桶） 是 否 | | | | | | | | | | | | | |
| 展期用电规格 | | | | 数量 | | 展期用电规格 | 数量 | | 展期用电规格 | | | | 数量 |
| 220V/20A | | | |  | | 380V/40A |  | | 布展期间施工临时用电 | | | 220V/16A |  |
| 380V/16A | | | |  | | 380V/63A |  | |  |  |
| 380V/25A | | | |  | | 380V/80A |  | | 展期24小时用电 | | | 220V/16A |  |
| 380V/32A | | | |  | | 380V/100A |  | |  | | | | |
| 施工人员情况 | 序号 | | 姓名 | | | 工种 | 身份证号码 | | | | 联系方式 | | |
| 1 | |  | | | 电工（必填） |  | | | |  | | |
| 2 | |  | | |  |  | | | |  | | |
| 3 | |  | | |  |  | | | |  | | |
| 4 | |  | | |  |  | | | |  | | |
| 5 | |  | | |  |  | | | |  | | |
| 6 | |  | | |  |  | | | |  | | |
| 押金扣除标准：  1、特装展位存在结构安全隐患，接收整改通知二次未及时整改扣除30%押金，第三次将扣除50%押金，同时断电不予施工直至整改到位。如果造成展位倒塌，除押金全扣外，直接取消搭建商在展馆内的施工资格，追究相关法律责任。  2、在展馆设施上违规操作，如私自吊顶、悬挂、打钉等，扣1000元/处。若损坏设施设备，修复费用将根据实际情况，另行计算。  3、施工车辆、展台、包装箱等展台阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜、电梯以及摄像头等，必须按要求进行拆除整改，视情节严重扣押金的30%直至全部扣完。  4、逾期不撤展的扣除全部押金，作为展台撤除费用，同时直接取消搭建商在展馆内的施工资格。  5、未安排电工值班、使用其他施工单位电工、展位照明电与动力电未分开接驳、展会闭馆后未关闭电源，具有上述情况之一的扣除押金的30%直至全部扣完。  6、施工人员未佩戴安全帽，抽烟或展位范围有烟头，按不低于200元/人的标准进行处罚，并没收直接当事人的施工证件。  7、展位现场、卸货平台遗留垃圾或涂料等造成地面污染情况，搭建商必须自行在撤展时清理干净，否则视情况严重扣除押金的30%直至全部扣完，并以不低于50元/平方米计算清洁费用。  8、使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、塑料花线等），违反电工操作规定，制止其施工行为，电气安装不符合国家有关规范，构成安全隐患，造成用电故障和事故的，私接电源或超负荷用电，扣除押金的30%直至全部扣完。  9、展厅内不得使用电锯、电刨、电切割等工具作业，如出现以上行为，要求其立即停止作业，扣除押金的30%直至全部扣完。  10、在展厅内动用明火作业，展厅内储藏、搬运、使用易燃易爆物品，除没收其作业设备外，扣除押金的30%直至全部扣完。  11、撤展时，野蛮拆卸展台、及搬运物品时造成地面损伤、建筑参展垃圾丢弃等将其押金全部扣除。  注:上述条款未尽事宜，本展馆有权根据搭建商、参展商违规情况，扣除押金或追究法律责任。 | | | | | | | | | | | | | |