**表格7 施工单位安全管理责任书（搭建商填写，并提交盖章原件）**

**截止日期：2022年11月11日（周五）**

|  |
| --- |
| **请将此表格E-mail至：北京中新吉毅国际商务会展有限公司，或通过“中国造纸”小程序，国际纸展→我是展商→展商服务→身份认证→特装报馆→提交****电话：010-63180060 邮箱：sallytong@goldenwill.com.cn****联系人：佟媛媛 女士 手机：13910793406** |
| **参展商名称：** |
| **联系人：** | **手机号：** |
| **邮箱：** | **展台号：** |

**南京国际展览中心：**

我公司已认真阅读《南京国际展览中心安全管理规定》与《展览会特殊装修申报表》，在 展会期间，我方自愿遵守有关消防、安全规定，对本单位的搭建、用电及消防安全负责，并承担相应责任。保证我方及受我方委托的工作人员在项目实施中规范操作，对于因其违规操作引发的责任事故，我方愿承担全部责任；同时保证我方搭建的设施牢固、可靠、抗风，对贵中心的设备及设施不造成任何损坏，并负有成品保护之责任。对于因我方原因导致的项目一应设施设备倒塌及其他安全事故所引发的人身伤害及财产损失等后果，我方愿承担全部责任。同时我方愿自觉接受展馆管理，如出现违反展馆相关管理规定，愿接受展馆处罚。

参展商 施工单位

施工单位（盖章或法人代表签名）

日期 年 月 日

**南京国际展览中心安全管理规定（摘录）**

1. 所有的搭建材料必须采用不燃烧材料或阻燃材料。展台、展品、广告招牌的布置不得影响展厅内的消防通道以及消火栓、水泵接合器等消防灭火设备。包装物品、集装箱等必须存放于指定地点。
2. 所有的电器线路容量配备应均衡，其线路敷设均应架空或采取有效的保护措施敷设，其负载设备上均应有良好的接地装置。严禁将易发热的电器设备，各种高温灯具带入馆内，各类暖光源灯具周围（一米范围内）不得有墙纸、棉纺织品、丝织品等各类可燃面料、服饰、装饰材料以及易燃易爆物品等。
3. 各参展单位必须要有专业人员进行施工，且执行持证上岗制度。布展的电气施工人员必须熟悉本展位的电气线路，开展后必须有该类电工值班，确保本展位的用电安全。各展位用电量必须按照略大于实际用电量进行申报以确保留有余量，严禁少报多用，一经发现，将进行严厉的处罚。严禁圈占、遮挡本中心提供的分电箱及地插，以便进行安全检查及维护。
4. 展馆内严禁使用花线，胶质线、铝芯线，必须使用阻燃的有双层绝缘的护套线。电线接拨必须采用端子连接，严禁使用胶布捆扎,各参展单位使用的电气材料，必须是经相关部门检验认可的合格产品。展位内装修必须符合防火要求，灯箱必须设通风孔，各类射灯、金属卤素灯、筒灯，豆胆灯、舞台用灯、投标灯等必须有石棉垫等防火隔热措施。展台照明与装饰用光源，必须使用发热量较低的冷光源灯泡或灯管，立体吸塑文字及标识内的灯泡及灯管必须采用冷光源，并是经相关部门检验认可的合格产品。
5. 展厅内严禁使用汽油、煤油、酒精、香蕉水以及展馆管理部门认为可能威胁展馆安全的化工产品。各类受压气体钢瓶应设置在展厅外。各种陈设易燃易爆展品的展台均以无安全隐患的模型展品替代。展厅内严禁吸烟,严禁使用明火作业（电焊、气焊）。
6. 机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机及各类汽油、柴油发动机等均应在室外展出，若在室内展出，不应操作、维修，油箱内的燃油不应超过一天展出发动时的用量。
7. 本展馆二层禁止吊挂。
8. 严格遵守展馆的限高规定：D、E厅为5米，二层展厅限高为6米，违者必须整改。展台背板超出相邻展台部分必须用阻燃材料全部覆盖，否则不予供电。
9. 严格遵守各展厅的承重限定：A、B、C厅均为0.8吨/平方米，D、E厅均为3吨/平方米，二层卸货平台载重量为15吨。超重展品需要事先报展馆审批并采取有效措施，使之符合承重限定，否则严禁入馆。
10. 本展馆严禁使用丙烯弹力布等易燃装饰材料。
11. 施工单位撤展人员必须熟悉本展位结构，撤展时严禁野蛮施工，严禁将展台结构整体推倒，使用重棒大锤猛敲猛砸，违者将扣除全部的清场押金。
12. 保证本摊位灯座底部距离顶部大于50cm。
13. 室外的展位确保结构牢固，做好防风措施。用电做好防水措施，主体展位结构的固定在地面地栓上，斜拉钢丝绳做好警示标示，以

免造成人身伤害。

1. 未提事宜，均按市公安、消防有关规定执行。
2. 请各位严格遵守场馆“项目防疫保障流程”，认真落实防疫工作。